**设备参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **技术说明** |
| 1 | 46”超窄边拼接单元 | 台 | 9 | 46寸LED直下式背光源DID-LED显示单元：拼缝：5.5mm； 亮度：500cd/㎡；分辨率：1920×1080向下兼容；响应速度12ms；色差：确保N块屏拼接无色差；★ 开关电源：电源接口采用高标准航空接口， 确保长时间使用不易松动；★ 结构：拼接单元整机外壳，分离嵌入式内置处理器结构（配工业提手以及拼接单元拼角连接件）（需提供第三方认证证书）★ 嵌入式功能型内置拼接处理器，1路视频、1路VGA、1路DVI、1路S-V、1路HDMI，1路VGA输出，多级并联最多可控制255单元；单屏/满屏/组合/单屏叠加显示.产品对应型号的CCC认证★ 产品对应型号必须获得国家政府采购许可入围（十七期政府采购清单）★ 具备系统软件著作权证书★ 拼接单元具有防挤压装置设计（需提供第三方认证证书）★ 模块化结构设计（需提供第三方认证证书）★ 若供应商为代理商，必须提供生产厂家对该项目的授权书原件具有完善的质量保证和售后服务体系★ 所投产品需是中国安防行业知名品牌（不少于5项品牌荣誉资质）具备ISO9001质量管理体系认证,具备CB认证★ 设备厂家注册资金不得少于1000万，且为国家高新技术企业，并提供证书。 |
| 2 | 壁挂支架 | 套 | 9 | 铝型材拼接支架，采用高强度铝合金制作。组合式设计，运输方便，不易损坏。结构合理，完全符合力学承重设计要求。4cm高强度合金制作，杜绝变形挤压屏幕。配有上、下、左、右、前、后六方位调节件，确保拼缝整齐。落地式安装方式，配合室内装修融为一体，超越箱体式底座机柜，尽显高档美观。自带引流设备使用之中产生的静电，安全环保。精美走线槽设计，拼接背面同样整洁。 |
| 3 | 外置拼接处理器 | 套 | 9 | 外置多功能型纯硬件外置多屏拼接处理器★ 支持VGA、HDMI、DVI、BNC等各种信号输入； DVI高清通道输出等各种信号不受限制同时通过DVI输出上墙任意显示;★ 支持单屏1080P全高清显示,单屏可同时支持不同信号2\4\8\16画面显示;★ 支持高清静态底图功能和高清动态底图功能；★ 内置混合高清矩阵功能,可以直接控制矩智能高速球\云台\变焦镜头;★ 支持任意单元数量分区域独立控制,支持分控功能.带满足逻辑屏分辨率的高清静态底图功能；★支持任意开窗、叠加、漫游等功能，支持同种信号、不同信号互相叠加，不受限制。★须和拼接屏同一品牌，并提供ccc证书及检测报告 |
| 4 | 大屏控制软件 | 套 | 1 | 专为液晶拼接幕墙开发的一款多功能控制操作平台，通过网络IP通信，对拼接幕墙、画面分割器、视频矩阵等中控设备进行各种操作，如开关机，信号源切换，图像位置的位移、边缘屏蔽和融合处理、拼接显示方式的选择，以及图像亮度、对比度、色温等调节★需提供计算机软件著作权认证证书 |
| 5 | 视频信号拼接控制器 | 台 | 1 | ★与显示屏配套，接口：8进16出，控制：面板/RS-232控制/红外遥控器/控制键盘（可选）★须和拼接屏同一品牌 |
| 6 | 优质视频线 | 根 | 9 | 控制器到屏体部分 |
| 7 | 防静电地板 | 批 | 1 | 防静电地板 |
| 8 | 会议条桌 | 套 | 1 | 10人位 |
| 9 | 会议椅子 | 把 | 10 | 会议办公椅 |
| 10 | 钢制防火门 | 扇 | 1 | 钢制防火门，对开 |
| 11 | 消防水管装饰部分 | 批 | 1 | 消防水管外部包装 |
| 12 | 原有设备、地板拆除及整理 | 批 | 1 | 原有设备、地板拆除及整理 |
| 13 | 吊顶 | 批 | 1 | 矿棉板整体吊顶 |
| 14 | 窗帘 | 米 | 20.5 | 优质加厚窗帘 |

备注：

1. 考虑到我方实际要求，★参数为必须满足参数，否则按废标处理；
2. 拼接屏及相关硬件、软件推荐品牌为威创、特雅丽、华亿，视频线推荐品牌为天诚、帝诚、秋叶原；
3. 要求提供的相关证书材料如有造假，后果自负；
4. 投标人自行考察现场。