**设备参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **技术说明** |
| 1 | 46”超窄边拼接单元 | 台 | 9 | 46寸LED直下式背光源DID-LED显示单元： 拼缝：5.5mm； 亮度：500cd/㎡； 分辨率：1920×1080向下兼容；响应速度12ms； 色差：确保N块屏拼接无色差； ★ 开关电源：电源接口采用高标准航空接口， 确保长时间使用不易松动； ★ 结构：拼接单元整机外壳，分离嵌入式内置处理器结构（配工业提手以及拼接单元拼角连接件）（需提供第三方认证证书） ★ 嵌入式功能型内置拼接处理器，1路视频、1路VGA、1路DVI、1路S-V、1路HDMI，1路VGA输出，多级并联最多可控制255单元；单屏/满屏/组合/单屏叠加显示.产品对应型号的CCC认证 ★ 产品对应型号必须获得国家政府采购许可入围（十七期政府采购清单） ★ 具备系统软件著作权证书 ★ 拼接单元具有防挤压装置设计（需提供第三方认证证书） ★ 模块化结构设计（需提供第三方认证证书） ★ 若供应商为代理商，必须提供生产厂家对该项目的授权书原件 具有完善的质量保证和售后服务体系 ★ 所投产品需是中国安防行业知名品牌（不少于5项品牌荣誉资质）具备ISO9001质量管理体系认证,具备CB认证 ★ 设备厂家注册资金不得少于1000万，且为国家高新技术企业，并提供证书。 |
| 2 | 壁挂支架 | 套 | 9 | 铝型材拼接支架，采用高强度铝合金制作。 组合式设计，运输方便，不易损坏。 结构合理，完全符合力学承重设计要求。 4cm高强度合金制作，杜绝变形挤压屏幕。 配有上、下、左、右、前、后六方位调节件，确保拼缝整齐。 落地式安装方式，配合室内装修融为一体，超越箱体式底座机柜，尽显高档美观。 自带引流设备使用之中产生的静电，安全环保。 精美走线槽设计，拼接背面同样整洁。 |
| 3 | 外置拼接处理器 | 套 | 9 | 外置多功能型纯硬件外置多屏拼接处理器 ★ 支持VGA、HDMI、DVI、BNC等各种信号输入； DVI高清通道输出等各种信号不受限制同时通过DVI输出上墙任意显示; ★ 支持单屏1080P全高清显示,单屏可同时支持不同信号2\4\8\16画面显示; ★ 支持高清静态底图功能和高清动态底图功能； ★ 内置混合高清矩阵功能,可以直接控制矩智能高速球\云台\变焦镜头; ★ 支持任意单元数量分区域独立控制,支持分控功能.带满足逻辑屏分辨率的高清静态底图功能； ★支持任意开窗、叠加、漫游等功能，支持同种信号、不同信号互相叠加，不受限制。 ★须和拼接屏同一品牌，并提供ccc证书及检测报告 |
| 4 | 大屏控制软件 | 套 | 1 | 专为液晶拼接幕墙开发的一款多功能控制操作平台，通过网络IP通信，对拼接幕墙、画面分割器、视频矩阵等中控设备进行各种操作，如开关机，信号源切换，图像位置的位移、边缘屏蔽和融合处理、拼接显示方式的选择，以及图像亮度、对比度、色温等调节 ★需提供计算机软件著作权认证证书 |
| 5 | 视频信号拼接控制器 | 台 | 1 | ★与显示屏配套，接口：8进16出，控制：面板/RS-232控制/红外遥控器/控制键盘（可选） ★须和拼接屏同一品牌 |
| 6 | 优质视频线 | 根 | 9 | 控制器到屏体部分 |
| 7 | 防静电地板 | 批 | 1 | 防静电地板 |
| 8 | 会议条桌 | 套 | 1 | 10人位 |
| 9 | 会议椅子 | 把 | 10 | 会议办公椅 |
| 10 | 钢制防火门 | 扇 | 1 | 钢制防火门，对开 |
| 11 | 消防水管装饰部分 | 批 | 1 | 消防水管外部包装 |
| 12 | 原有设备、地板拆除及整理 | 批 | 1 | 原有设备、地板拆除及整理 |
| 13 | 吊顶 | 批 | 1 | 矿棉板整体吊顶 |
| 14 | 窗帘 | 米 | 20.5 | 优质加厚窗帘 |

备注：

1. 考虑到我方实际要求，★参数为必须满足参数，否则按废标处理；
2. 拼接屏及相关硬件、软件推荐品牌为威创、特雅丽、华亿，视频线推荐品牌为天诚、帝诚、秋叶原；
3. 要求提供的相关证书材料如有造假，后果自负；
4. 投标人自行考察现场。